**附件：**

**富联工业区“三小”场所安全隐患记录表**

| **“三小”场所名称** | | **柏昌汽车维修服务中心** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **地址** | | **龙华街道玉翠社区建辉路92号** | |
| **序号** | **安全隐患描述** | | **隐患照片** |
|  | 提升机无安全操作规程，无安全警示标志。 | | DSC_0459 |
|  | 电源插头无接地线。 | | DSC_0462 |
|  | 电源插座无接地线。 | | DSC_0463 |
|  | 阁楼楼梯无防护栏。 | | DSC_0464 |

**富联工业区“三小”场所安全隐患记录表**

| **“三小”场所名称** | | **成辉玻璃木工装饰** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **地址** | | **龙华街道玉翠社区建辉路94号** | |
| **序号** | **安全隐患描述** | | **隐患照片** |
|  | “三小”场所内违规住人。 | | DSC_0472 |
|  | 生产场所储存、使用气瓶（氩气）无防倾倒措施。 | | DSC_0469 |
|  | 电源开关带电触点裸露，无防护措施；电源开关安装在可燃材料上面；电源线路裸露无套管保护。 | | DSC_0470 |
|  | 占用、堵塞消防疏散通道。 | | DSC_0471 |

**富联工业区“三小”场所安全隐患记录表**

| **“三小”场所名称** | | **阿东车行** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **地址** | | **龙华街道玉翠社区建辉路96号** | |
| **序号** | **安全隐患描述** | | **隐患照片** |
|  | “三小”场所内使用燃气瓶煮饭，无防火分隔。 | | DSC_0482 |
|  | 电气线路套管脱落，线路裸露。 | | DSC_0484 |
|  | 电源插座未安装接地线。 | | DSC_0486 |
|  | 圈占、埋压灭火器。 | | DSC_0487 |

**富联工业区“三小”场所安全隐患记录表**

| **“三小”场所名称** | | **创新不锈钢减折板** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **地址** | | **龙华街道玉翠社区建辉路98号** | |
| **序号** | **安全隐患描述** | | **隐患照片** |
|  | 生产场所使用气瓶（氩气）无防倾倒措施。 | | DSC_0489 |
|  | “三小”场所内煮饭区域与其他场所无防火分隔。 | | DSC_0490 |
|  | 剪板机未张贴安全操作规程及安全警示标志；照明灯具下方堆放易燃物品。 | | DSC_0491 |
|  | 折弯机未张贴安全操作规程及安全警示标志； | | DSC_0492 |
|  | 作业场所设备布置不合理，安全距离不足。 | | DSC_0494 |
|  | 占用、堵塞消防疏散通道。 | | DSC_0527 |
|  | 切割机室外作业，未采取安全措施，影响路边行人安全。 | | DSC_0493 |

**富联工业区“三小”场所安全隐患记录表**

| **“三小”场所名称** | | **瑞新五金** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **地址** | | **龙华街道玉翠社区建辉路98号** | |
| **序号** | **安全隐患描述** | | **隐患照片** |
|  | 线切割机床未张贴安全操作规程。 | | DSC_0515 |
|  | 占用、堵塞消防疏散通道 | | DSC_0516 |

**富联工业区“三小”场所安全隐患汇总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **“三小”场所名称** | **安全隐患描述** |
|  | **柏昌汽车维修服务中心** | 1. 提升机无安全操作规程，无安全警示标志； 2. 电源插头无接地线； 3. 电源插座无接地线；   4、阁楼楼梯无防护栏。 |
|  | **成辉玻璃木工装饰** | 1. “三小”场所内违规住人；   2、生产场所储存、使用气瓶（氩气）无防倾倒措施；  3、电源开关带电触点裸露，无防护措施；  4、电源开关安装在可燃材料上面；电源线路裸露无套管保护；  5、占用、堵塞消防疏散通道。 |
|  | **阿东车行** | 1、“三小”场所内使用燃气瓶煮饭，无防火分隔；  2、电气线路套管脱落，线路裸露；  3、电源插座未安装接地线；  4、圈占、埋压灭火器。 |
|  | **创新不锈钢减折板** | 1、生产场所使用气瓶（氩气）无防倾倒措施；  2、“三小”场所内煮饭区域与其他场所无防火分隔；  3、剪板机未张贴安全操作规程及安全警示标志；照明灯具下方堆放易燃物品；  4、折弯机未张贴安全操作规程及安全警示标志；  5、作业场所设备布置不合理，安全距离不足；  6、占用、堵塞消防疏散通道；  7、切割机室外作业，未采取安全措施，影响路边行人安全。 |
|  | **瑞新五金** | 1、线切割机床未张贴安全操作规程；  2、占用、堵塞消防疏散通道。 |